附件1：

血管内覆膜支架系统招标参数

一、产品需满足或优于以下参数要求：

覆膜支架直径：5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11cm、13mm，

覆膜支架长度：2.5cm、5cm、10cm、15cm，

输送系统长度：75cm、120cm

二、适用范围：

适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.0-7.5 m、病灶部位最长270m的股浅动脉病变。适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管机流，治疗血管直径范国为4. 0-12m、病灶部位最长80mm的髂动脉病变。