**附件：**

**打磨仪+钻头2技术参数**

1.自动夹紧功能的微电动手柄，集成喷雾控制

2.手柄线长≥160cm，无论在诊室还是上门护理都能确保充足的工作范围

3.转速可以随意控制，转速范围2200-42000转/分

4.全程电子整流，不间断功率输出

5.三个独立可编程转速，按键数码显示

6.手柄重170克，可顺和逆时针旋转

7.LED灯指示当前喷雾量