附件：

**贴敷式泵技术参数**

1:储药器容量≥2ml

2:防水性 ≥IPX4

3:报警体式方式 声音、振动、指示灯、文字提示

4：数据储存 内置

5：低药量报警阀值 10-50u

6：基础率速度：0.025/小时—30U/小时

7：基础率输注误差 ：≤0.4%；

8：基础率自动分配 6段法、24段、48段

9:三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/双波输注（最少符合一种设置）

10:具有低药量、低电量报警，堵塞报警；

11:基础率增量步长：0.025U/小时

12:锁定功能：有，可防误操作；

13:耗材（无管路）重量<40g

14:提供全院血糖管理系统

15：胰岛素类型：速效或短效