附件：

**角膜内皮细胞计数仪技术参数**

1、操作模式:全自动对焦，全自动拍照

2、操作者方位:病人侧、对侧、旁侧

3、放大倍率:254x (触控屏上显示)

4、拍摄面积:0.25x0.55mm

5、全景拍摄面积:0.65x0.55mm

6、解析度:超过125线/毫米

7、固视标:17点，中央1点，近中央2点，周边14点

8、角膜内皮细胞分析模式:全自动/手动

9、角膜内皮细胞数据:CCT、N、MIN、MAX、AVG、CD、CV、HEX、SD

10、角膜内皮细胞图表:彩色细胞多形化和细胞面积变化柱状图

11、角膜厚度测量范围:0.400-0.750mm(0.001mm步长)

12、人体工程学设计:5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感

13、显示器:10.4英寸超大360°旋转触摸控制屏

14、打印机:内置热敏打印机

15、质保三年