**附件：**

**转运床技术参数**

1. 规格：床面长度1930至2130mm之间，宽度700至800mm之间，高度可调节，630---910mm以上。
2. 车架主体采用冷轧钢管，床面主体采用 ABS 材料。
3. 车架结构稳固，推动灵活；整车可通过液压升降调节高度。
4. 具备背板抬升功能，背板气压助力不小于0- 70 度可调，CPR 功能快速释放，带一个可调节的不锈钢输液杆。
5. 使用稳固性好的万向中控静音脚轮；带有中心导向轮。
6. 床：由环保PP材料组合，配有病人捆绑束带 2 根，防止病人躁动不安，（1）床垫；厚度4cm~8cm，材质具有防水、耐腐蚀、不发霉、易清洁功能。（2）具备一对可隐藏式环保护栏，护栏高度能保护病人安全，强度高，耐腐蚀，易清洗。（3）每床配过床垫一个，有拉手，厚度2cm~5cm。有储物盘及氧气瓶槽设计，氧气瓶搁架可放4L氧桶。
7. 配液压油泵。
8. 整车最大承重 250KG。
9. 质保五年。签订合同三十日前完成安装调试。