**附件：**

**儿科儿童床技术参数**

1、用于普通儿科病房患儿护理疗养。

2、规格尺寸：长180cm±5cm×100cm±5cm（含护栏）×高50cm±5cm。

3、整床承重M200KG。

4、材质与工艺：

4.1、床头板和床尾板位ABS制成，弯压成弧形，四角圆弧形具备防撞包角，防撞、耐腐蚀、抗老化、坚固，配备PE床尾卡。

4.2、床框采用厚度1.2mm优质矩形碳素钢管。

4.3、床脚采用长5cm×宽5cm厚度1.2mm优质矩形碳素钢管，床脚床体采用模具成型咬合设计，张力结构，仅单螺栓固定，保证长久使用稳固。

4.4、床面板采用厚度1.0mm优质冷轧钢板一次压制成型，坚固、使用，带透气孔。

4.5、床垫厚度10cm，为天然椰棕加乳胶制作，外套防水布，垫面印制制造商LOGO、电话，方便医院追溯管理。

5、加密折叠床护栏：

5.1、全覆盖式，双保险开关（防止病人误操作），长180cm±5cm×高40 cm±5cm，表面经硬化处理，美观、耐磨、不变形，收缩平放后高于床面3cm，防止床垫移位。

5.2、护栏底部为厚度1.2mm优质矩形碳素钢管，中部为采用碳钢圆管制作的加密护栏支柱，护栏支柱间距≤6cm，防止儿童跌落，上部为铝合金型材横梁，扶手开关为ABS工程塑料，带防撞装饰条。

5.3、护栏前后横向额定受力N200N。

5.4、护栏上下升降设置助力气杆，上升助力，下降缓释，无噪音，防夹手。

6、病床表面耐化学性、耐腐蚀性。

7、床脚密封处理，带ABS防撞胶条。

8、床头床尾出均带全钢制输液架插孔（共四个），配一根不锈钢伸缩式输液架。

9、质保三年，合同签订后30日内到货安装。