附件：

**儿童输液床技术参数**

1.外观尺寸:长度150cm、宽度80cm、高度120cm。

2.调节范围:背部升降≥75°C、腿部升降>45°C。

3.脚轮:尺寸>12cm，静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料，每个脚轮带独立刹车。

4.整床钢结构:床架采用钣金折弯焊接成型。

5.护栏:采用碳钢可升降护栏，护栏宽度>55cm，并有3档位设置可调节。

6.双摇把:ABS材料，隐藏式设计，可折叠。

7.床头、尾板一体成型，可拆卸。

8.颜色选择:粉色和蓝色。

9.标准医用床垫，尺寸和病床完全配套，内置不低于8公分35密度海绵，不低于4公分天然椰丝，布料采用防水布，保证液体不渗透，容易擦拭。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。

10.质保三年，合同签订后30日内到货安装。