|  |  |
| --- | --- |
| 项目 名称 | **南昌市第一医院采购心肺复苏仪项目需求** |
| **一** | **技术参数** |
|  | **病人心肺复苏仪：1台** |
| 1 | 工作频率：①工作频率≤450kmz，具有单双级切割止血功能，低热损伤. ②双射频设计兼具4MHz单极输出和1.7MHz双极输出,输出精准,低温工作,低组织热损伤. |
| 2 | 额定输出功率：电切：120W 电凝：80W 双极：120W |
| 3 | 负极板安全检测功能，单双极脚踏控制，三路输出方式. |
| 4 | 可选配各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件；选配零部件及配置耗没7材均为同一品牌。 |
| 5 | 性能要求：①切割顺畅，能够快速的切割和皮肤组织的凝血；②切割过程对周边组织保持极微损伤，可以隔着衣服切割，没有电流通过人体，避免发生电灼伤事故 |
| **二** | **商务条款** |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期；2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| **三** | **配置清单** |
| 1 | 主机一台 |
| 2 | 配两把双极电凝镊 |
| 3 |  |
| **评标方式：低价中标** |