附件：

**脑电双频监护仪技术参数**

1、脑电指标：①脑电监测：±180uV(范围)

②采样率：2000次/秒

③麻醉深度指数：0-100；每秒更新

④肌电信号值数：0-100；每秒更新

⑤脑电爆发抑制：0-100%；每秒更新

⑥电极片阻抗低：0-10KΩ；

2、肌电指标：肌电指标范围，0-100每秒更新，同时伴随柱状图显示

3、脑电爆发抑制：0-100% 每秒更新，深度麻醉的参考。