附件1：

自动售货机及共享设备布放项目需求参数

自动售货机需求参数

1、需求数量35台

2、保证商品符合国家的商品质量安全标准，各类商品合格证随时备查，不得售卖“三无”、过期商品。

3、保证其摆放的投放物安全牢固，若发生投放物倒塌致人损害的，服务商承担全部责任。

4、自动售货机支持“微信”、“支付宝”支付方式，且需留有联系方式。

5、不得售卖烟、酒、槟榔。

6、自动售货机采用医院既有220v电源供电，需接地，并有防漏电措施。

共享轮椅需求参数

1、需求数量10组

2、归还桩采用锂电池供电，安装不得对医院地面墙面造成破坏。

3、服务商负责日常的消毒、清洁、维修、保养等管理工作。

4、保证共享设备的服务数量。

5、每组设备不少于5台。

共享充电宝需求参数

1、需求数量50组

2、共享充电宝设备满足Lighting、MicroUSB、Type-C等多种接口充电需求，每组设备应容纳不少于8台充电宝。

3、每半年一次对共享充电宝消防安全进行检验。

4、使用医院既有220V电源供电，做好接地、漏电保护等工作。

共享平车需求参数

1、需求数量2组

2、归还桩采用锂电池供电，安装不得对医院地面墙面造成破坏。

3、服务商负责日常的消毒、清洁、维修、保养等管理工作。

4、保证共享设备的服务数量。

5、每组设备不少于5台