附件1：

非接触眼压计（一）进口技术参数

测量范围： 1～60mmHg

1. 模式：自动模式
2. 预警提示：离被测者太近存在安全问题时，能够发出警报声。
3. 显示屏幕：触控屏
4. 打印机：使用热敏打印纸，可自动切纸。