**附件1：**

**干式荧光免疫分析仪技术参数**

1、激发光源： LED

2、激发光谱： 中心波长λ0=365nm

3、接收光谱： 中心波长λ1=610nm

4、样本类型： 全血、血清血浆、鼻咽拭子、UTM/VTM、质控液

5、运行环境： Android 操作系统

6、接口： 串口、USB、以太网络、CAN

7、打印： 内置热敏打印机

8、尺寸：主机：（300×220×148）mm

9、重量性： 主机约 3.0kg

10、重复性： CV≤10%

11、稳定性：相对偏倚不超过±10%