**附件1：**

**非接触眼压计（国产）技术参数**

1..显示屏

3.1尺寸 ≥7寸

3.2颜色 彩色触摸屏

3.3分辨率 1024\*600

3.4翻转角度 上下翻转180°左右翻转60°

2.测量范围 0-60mmHg (包 含30/60mmHg间自由切换)

3.测量精度 1mmHg

4.测量头移动范围 上下行程: ≥45mm左右行程: ≥90mm

5.下颌托升降范围 ≥68mm

6.工作距离 喷嘴前≤11mm

7.操作范围 ≤16mm X 10mm

8.眼压测量 每只眼连续测量三次,计算平均值(正常人单眼范围:10mmHg-21mmHg，1.33Kpa-2.80Kpa)

9.电源 AC100-240V，50/60Hz

10.打印机 内置热敏打印机

11.测量模式 全自动/自动/手动

12.数据输入输出 输入:USB，输出: LAN/RS232C

13.打印 测量完成后可直接打印数据

14.存储 可存储10组测量数据

15.质保期 三年