**附件1：**

**超声理疗仪技术参数**

1. 操作：配有全数字的TFT 中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，
2. 设备质保3年

3、输出模式：连续输出和脉冲输出

4、具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz

5、脉宽：0.5ms-8ms

6、超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz

7、有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲

8、治疗时间：0-30±0.1min，可一键实现5min、10min、15min快速调节时间。

9、处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方，20个自定义处方

10、智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化；

11、带有自动报警功能；

12、脉冲调制功能：占空比5％、10％、20％、33％、50％、80％

13、探头：配有5cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗）

14、可扩展吸附式超声，开展低强度脉冲超声技术（Lipus超声）

15、超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复