**附件1：**

**光谱治疗仪技术参数**

1、光源类型：高能窄谱光源

2、波长：黄光≥560nm

3、光功率密度：红光≥10-200mw/cm2 黄光≥10-200mw/cm2

4、整机控制：≥8寸彩色触摸屏

5、治疗臂杆长达≥800m

6、治疗头升降可达≥1000mm

7、治疗光斑直径最大可达≥1000m