**附件1：**

**眼用诊断仪（进口）技术参数**

1. 主机激光管数目：4个（激光类型：蓝、绿、红、红外）
2. 设备主机头可自由转动
3. 最小瞳孔要求：≥2mm
4. 超广角彩照成像角度要求：单张成像≥150°
5. 具有视网膜荧光造影（FA）和脉络膜造影(ICG)功能，并能同步进行视网膜及脉络膜造影。
6. 造影成像≥150°，具有动态造影功能，提供高分辨率录像
7. 屈光补偿：-15D--+12D或更大范围
8. 拼图功能：有