附件1：

**可视化生物力学眼压分析仪（进口）技术参数**

专业用途：用于测量真实眼内压，同时反馈角膜生物力学特性

核心技术：Scheimpflug断层技术、喷气脉冲

基本参数：

1. 采集速率及扫描宽度好
2. 非接触式测量
3. 提供眼压结果
4. 自动聚集拍摄
5. 角膜图像实时观察
6. 支持视频慢速回放
7. 具备角膜厚度测量功能
8. 可测量角膜最大变形幅度
9. 可反馈角膜最大形变时的曲率，同时记录角膜回弹速率
10. 可记录角膜在一个脉冲下的形变时间
11. 集成或外置热敏打印机，检查结果可选
12. 无需暗室，工作或待机安静，无噪音
13. 圆锥筛查联机软件，并软件更新免费