**高端RMI询价参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **高端MRI询价参数** | | | |
| 磁体 | 磁体孔径/长度 | ≥70cm / ≥150cm | |
| 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场 | |
| 磁场稳定性 | ≤0.1ppm/h | |
| 磁场均匀度典型值 | 40cm DSV | ≤0.45ppm |
| 50cm DSV | ≤2.5ppm |
| 梯度 | 最大梯度场强（单轴） | ≥60mT/m（各厂家提供投标机型注册证中最高梯度版本） | |
| 最大梯度切换率（单轴） | ≥200T/m/s（各厂家提供投标机型注册证中最高梯度版本） | |
| 最大FOV | ≥50x50x50cm | |
| 射频 | 双源(独立射频放大器个数≥1个，（如有双源则必须提供，并提供技术白皮书证明) | | |
| 主机通道数 | 单视野不移动最大独立射频通道数≥64 | | |
| 快速采集技术 | 具备，各厂家必须提供最新快速采集技术 | | |

**附加条件：**

1. 高端无磁高压注射器1套，（无须使用注射针筒换药）。
2. 配套的工作台及工作椅；需配套金属探测仪(立柱式)。
3. 原厂后处理工作站2套。可以处理分析图像，并提供该机型最新的所有基础及高端应用软件并免费更新。
4. 心电监护类的心电门控配件。
5. 无磁平车1台，无磁三氧消毒机1台。
6. 提供磁共振屏蔽工程。提供专业磁共振精密空调1套。
7. 配套的报告工作站六套（包括报告pacs电脑主机及显示器，主机I7CPU及以上,16G内存及以上、医用显示器，30寸3M及以上，其中一台为乳腺专用竖屏显示器，6M以上。）。
8. 配套医用显示会诊大屏（8M86寸及以上）一套（含投屏系统，医用显卡）。
9. 配备除标准配置外的所有其它专用线圈，如乳腺、膝踝、肩关节、腕关节、颈动脉、动物线圈等。
10. 医生技师培训方案（不少于4人次）。