**附件1：**

膀胱神经和肌肉电治疗仪技术参数

1、主要构成：由主机和治疗电极组成

2、结构形式：台式（可装配撑杆座）

3、设备质保3年

4、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

5、输出路（线）数：2路（4线）

6、输出最大幅度值：≤25V，逐档连续可调,100档可调

7、直流分量：0V

8、输出脉宽：1.0ms、6.0ms

9、单个脉冲最大电量：＞7μc

10、单个脉冲最大能量：＜300mJ

11、重复频率：10Hz-70Hz可调

12、治疗模式：同步治疗模式及异步两种治疗模式,持续1-8s可调

13、开路输出电压：≤500V

14、定时范围：1min-99min，步距为1min，误差为±5%