**附件：**

**治疗车等基础设备一批技术参数**

**一、治疗车技术参数（81辆）：**

1、车体由ABS与冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、不要扶手、两只垃圾桶为ABS工程塑料材质；

2、台面：ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏（要求加厚并固定，护栏包裹同色系并要求做的防腐蚀防锈），欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃2块，以便替换用；

3、正面:两个抽面高118mm内空尺寸：508\*358\*108mm，抽屉内3\*3分隔片；

4、左侧：不要扶手；

5、右侧：上面要求不锈钢网篮内置一个网篮隔片，分别放下2L锐器盒和500ml手消；下面ABS双污物桶分色；

6、底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

7、尺寸大小：长610mm、宽410mm、高920mm

**二、病历车技术参数（38辆）：**

1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢；

2.正面:单排25格病历夹隔层，整体高度不变；有抽屉，抽面尺寸:290\*100mm\*内空:213\*312\*85mm；三折静音金锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号（床号标识由个科室提交后续再确定），标识数字清晰、易于辨识；

3.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

4.配有安全锁以确保病历夹资料安全；

5.尺寸:长450mm宽410mm高约1050mm

**三、不锈钢推车技术参数（1辆）：**

车身不锈钢材质包围,长：130cm左右，宽：70cm左右，高：70cm左右，内深：50cm左右，四轮手扶推车，轮子直径15cm左右，橡胶静音轮，省力好用。

**四、大型不锈钢器械车技术参数（2辆）：**

1、尺寸：

长：1500-1800（mm）

宽：550-650（mm）

高：750-850（mm）

护栏高：10-100（mm）

2、配置及功能要求：

2.1器械车分为上下两层，材质为不锈钢材质，抽屉均采用静音滑轨；

2.2外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；

2.3配置优质静音脚轮，承重≥60kg，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音；

2.4面板、车身、层板等材质厚度≥0.8mm。

**五、中型不锈钢器械车技术参数（2辆）**

1、尺寸：

长：850-900（mm）

宽：550-650（mm）

高：750-850（mm）

护栏高：10-100（mm）

2、配置及功能要求：

2.1器械车分为上下两层，材质为不锈钢材质，抽屉等采用静音滑轨；

2.2外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；

2.3配置优质静音脚轮，承重≥50kg，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音；

2.4面板、车身、层板等材质厚度≥0.8mm。

**六、内镜治疗车（5辆）**

长≥65以上，宽≥50cm，高≥100cm，塑钢等不锈材料制作，四轮万向轮可移动，正面隐藏式副工作台，5层抽屉内有分格板，台面四周有围栏，治疗车两边各有金属挂篮≥2个，治疗车上层有翻盖分割盒组≥3组，透明可视物。