**附件1：**

**血管外科手术器械一批（进口）技术参数**

1.器械应为不锈钢或合金材质；

2.具备多功能钳、导管钳、主动脉夹闭钳、吻合钳、侧壁钳、环状手柄哈巴狗钳、哈巴狗钳、吻合钳、超锋利组织剪刀、超锋利角度剪刀、环柄针持、精细笔式针持、精细镊子、精细环尖镊子、精细无创镊子、无创心耳钳、无创阻断钳、精细直角钳、自动牵开器、精细剪刀、结扎分离钳、左弯血管夹、右弯血管夹、神经剥离子、血管阻断钳、吸引管等多件器械，以满足血管外科不同部位手术需求；

3.器械尖端应具备不同直径，以满足不同直径动脉、静脉手术需求；

4.可高温高压消毒；

5.持针器、剪刀、镊子、阻断钳等应具备直头、弯头等不同形态，以满足手术需求。

血管外科器械清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 血管外科器械清单 | | |
| 名称 | 数量 | 产品材质 |
| 血管精细镊 | 8把 | 不锈钢或合金 |
| 多功能钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 导管及吻合钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 主动脉夹闭及侧壁钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 直角钳 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 哈巴狗钳 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 无创阻断钳 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 心耳钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 自动牵开器 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 分离钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 血管持针器 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 血管及组织剪 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 吸引管 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 弯血管夹（左右弯） | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 神经剥离子及紧线拉勾 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 转流钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 隧道器 | 2条 | 不锈钢或合金 |
| 拉钩 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 消毒盒 | 4个 | PPSU或硬塑 |