**附件1：**

**非接触眼压计（进口）技术参数**

1、测量范围： 1～60mmHg

2、固视灯：内置。

3、自动功能：自动追踪、自动测量。

4、安全警示功能：当仪器离患者太近时，显示屏会显示警示提示，并发出警示音。

5、能够测量角膜厚度并自动对眼压值进行修正功能：测量中央角膜厚度值后可自动计算出修正后的眼压值。

6、显示屏： 5.6寸以上可调角度显示屏

7、连接端口： RS－232C、LAN、USB。

8、具有下颌托自动升降功能。

9、具有控制气流功能，能够根据前一次的结果自动调整出气压，保证准确性的同时气流更轻柔，更安静，提高患者舒适度。

10、投标人承诺在仪器设备出现故障，能在72小时内提出解决方案。

11、有培训回访方案。

12、投标人承诺在满足技术参数要求的前提下质量保证期3年。