**附件1：**

**多体位医用诊疗床(三段)技术参数**

1、三段位设计，各段位均可调节。

2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换。

3、环形脚控开关，可在床体周围任意位置调整床体电机，方便操作治疗。

4、扶手升降可调，可平面旋转360°，有三个固定位。

5、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

6、支撑脚架：模具铸造成型，外观优美，坚固耐用。

7、床体中间部位由电机控制，具有起脊功能，治疗效果更为显著。

8、床板安全工作载荷：≥1700N（患者1350N）。

9、床面规格：65(W)cm\*190(L)cm±10%。

10、床体升降范围： 55cm～100cm 。

11、头部断面调节角度：-60°～45°。

12、腿部断面最大调节角度：≥75°。

13、胸腰断面最大调节角度：≥120°。

14、扶手高度可调：0～25cm。

15、配备紧急停止开关。

16、运行模式：连续运行。

17、防进液程度：IPX4。

18、设备质保3年。