**附件1：**

聚焦超声治疗仪技术参数

**一、产品配置**

1、超声治疗仪主机壹台，包括图像显示系统、超声能量发生系统、整机控制系统，收纳箱。

2、2个治疗头，同时满足深部治疗和表部位治疗。

3、TFT真彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。

**二、技术要求及参数**

1、声工作频率：≥0.8MHz

2、额定输出声功率：≥10W

3、输出功率：精确标定，1档1.35W;2档2W;3-4增加1W；5档4.5W

4、治疗头：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜及高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率。

5、焦平面距离： 5-50mm

7、定时时间：0～300s（定时误差不超过±1s）。

8、治疗时间：在0～300s之间可选，步幅1秒。

9、调制波形：方波。

10、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃

11、设备质保3年。