|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 条码打印机 | 产品类型：[桌面式](https://detail.zol.com.cn/label_printer/s3807/)  打印方式：[热转印](https://detail.zol.com.cn/label_printer/p83100/)，热敏打印  打印分辨率：300dpi  打印速度：101.6mm/s  标签口宽度：104mm  条形码一维码：Code36，Code 128A，B&C，UCC/EAN-128，Code93，Codabar，Interleaved 2 of 5，UPC-A，UPC-E.UPC-A with 2 and 5 add on，UPC-E with2 and 5 add on，EAN13，EAN8，EAN13 with 2 and 5 add on... 二维码：PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR code，Aztec  通讯接口标配：USB2.0 选配：RS-232串行接口，以太网10/100接口（RJ45），蓝牙，无线802.11b/g(选配）  存储Flash Menmory：4MB，SDRAM：8MB  碳带宽度：长：300m，外径：67mm，1英寸芯（墨外涂层）  产品尺寸302.5×234×194.8mm  产品颜色黑色  电源参数  AC 100-240V，1.8A，50/60Hz DC 24V，2.5A  电源功率60W  其它参数  电源开关，出纸键，LED指示灯 碳带宽度：40-110mm |
| 2 | A3彩色复印机 | 1、 产品描述：A3+幅面彩色一体机（打印、复印、扫描、传真）；  2、 打印方式：微压电打印技术；  3、打印速度：黑彩同速25页/分钟；  4、复印速度：黑彩同速25页/分钟；  5、首页输出时间：5.5秒；  6、进纸容量：335页（A4普通纸80g/㎡）；  7、最大打印分辨率：4800\*1200dpi（带有智能墨滴变换技术）；  8、支持自动双面打印/复印功能；  9、显示屏幕：5.0 英寸彩色 LCD；  10、最大扫描分辨率：1200\*2400 dpi；  11、支持USB存储设备直接打印；  12、支持有线/无线网络打印模式；  13、支持EDA软件，支持打印机的状态监控、设备预警、远程配置、智能报表； |